**Инструкция по монтажу горизонтальных жалюзи:**

**Выберите место для монтажа жалюзи к стене либо к потолку.**

* Закрепите держатели жалюзи с помощью прилагаемого крепежа, при ширине более 80 см, используйте промежуточный держатель.
* Вставьте карниз жалюзи в держатели и зафиксируйте с помощью лицевых накладок



* Повесьте ручку для поворота ламелей.



* **Примечание:** *при подъеме или опускании жалюзи, для срабатывания роликового тормоза, следует отводить подъемный шнур вправо от жалюзи.*