## Монтаж мультифактурных жалюзи

Для осуществления монтажа изделий на ваши окна вы можете:  
• [**воспользоваться услугами профессионального установщика**](http://www.katris.ru/map.php) нашего дилера в вашем городе,  
• произвести монтаж самостоятельно.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Разметка**  Разметьте места крепления крепежных элементов (защелки или кронштейны с защелками) на расстоянии не менее 60 см друг от друга.  Разметка для крепления к потолку «ARMSTRONG» не требуется. | |
| **2. Крепление жалюзи** | |
| **Крепление к потолку** [Мультифактурные вертикальные жалюзи. Крепление к потолку](http://www.katris.ru/files/vertikalnye_jalyuzi/montazh_1.png)[Мультифактурные вертикальные жалюзи. Крепление к потолку](http://www.katris.ru/files/vertikalnye_jalyuzi/montazh_2.png) | **Крепление в проем** [Мультифактурные вертикальные жалюзи. Крепление в проем](http://www.katris.ru/files/vertikalnye_jalyuzi/montazh_3.png) |
| Крепление к потолку или в оконный проем осуществляется саморезами при помощи защелок. Этот способ крепления подходит для ровных потолков. | |
| **Крепление к стене** [Мультифактурные вертикальные жалюзи. Крепление к стене](http://www.katris.ru/files/vertikalnye_jalyuzi/montazh_4.png)[Мультифактурные вертикальные жалюзи. Крепление к стене](http://www.katris.ru/files/vertikalnye_jalyuzi/montazh_5.png) | При креплении к стене используют кронштейны:  - стандартный кронштейн — 10,5 см;  - кронштейны 15, 20, 25, 30 см - по заказу.  Стандартного кронштейна достаточно для обхода препятствия (ручка окна, подоконник, батарея) до 5 см для свободного поворота ламелей. Чтобы обойти большее препятствие, нужны кронштейны (15, 20, 25, 30 см). Размер такого кронштейна осуществляется из расчета размеров максимального препятствия + 6 см. |
| Монтаж кронштейнов к стене осуществляется саморезами. Крепление защелки к кронштейну – винтом и гайкой. | |
| **Крепление к потолку «ARMSTRONG»** [Мультифактурные вертикальные жалюзи. Крепление к потолку ARMSTRONG](http://www.katris.ru/files/vertikalnye_jalyuzi/montazh_06.png) | Крепление к потолку «ARMSTRONG» не требует сверления. Защелка кронштейна для потолков «ARMSTRONG» снабжена специальным элементом, позволяющим использовать для монтажа устройство самого потолка. |
| **3. Установка карниза мультифактурных жалюзи**  Закрепите карниз жалюзи в установленных защелках. Проверьте надежность крепления карниза.   **4. Установка ламелей мультифактурных жалюзи** | |
| [Мультифактурные вертикальные жалюзи. Установка ламелей](http://www.katris.ru/files/vertikalnye_jalyuzi/montazh_16.png) | Вставьте держатели ламелей в клипсы бегунков. |

**Рекомендации по уходу**

1. Тканевые ламели мультифактурных вертикальных жалюзи изготовлены из ткани со специальной пылеотталкивающей пропиткой, которая облегчает, и в то же время определяет уход за жалюзи – тканевые ламели рекомендуется очищать сухой щеткой. Пластиковые же составляющие  мультифактурных жалюзи достаточно протирать влажной тряпкой.  
2. Мультифактурные жалюзи не рекомендуется применять для декора окна в помещениях с повышенным содержанием влаги (бассейн, сауна, баня и пр.).