**Монтаж вертикальных тканевых жалюзи**

Для осуществления монтажа изделий на ваши окна вы можете:
• [**воспользоваться услугами профессионального установщика**](http://www.katris.ru/map.php) нашего дилера в вашем городе,
• произвести монтаж самостоятельно.

|  |
| --- |
| **1. Разметка**Разметьте места крепления крепежных элементов (защелки или кронштейны с защелками) на расстоянии не менее 60 см друг от друга. Разметка для крепления к потолку «ARMSTRONG» не требуется. |
| **2. Крепление жалюзи** |
| **Крепление к потолку**Тканевые вертикальные жалюзи. Крепление к потолкуТканевые вертикальные жалюзи. Крепление к потолку | **Крепление в проем**Тканевые вертикальные жалюзи. Крепление в проем |
| Крепление к потолку или в оконный проем осуществляется саморезами при помощи защелок. Этот способ крепления подходит для ровных потолков. |
| **Крепление к стене**Тканевые вертикальные жалюзи. Крепление к стенеТканевые вертикальные жалюзи. Крепление к стене | При креплении к стене используют кронштейны: - стандартный кронштейн — 10,5 см; - кронштейны 15, 20, 25, 30 см - по заказу. Стандартного кронштейна достаточно для обхода препятствия (ручка окна, подоконник, батарея) до 5 см для свободного поворота ламелей. Чтобы обойти большее препятствие, нужны кронштейны (15, 20, 25, 30 см). Размер такого кронштейна осуществляется из расчета размеров максимального препятствия + 6 см. |
| Монтаж кронштейнов к стене осуществляется саморезами. Крепление защелки к кронштейну – винтом и гайкой. |
| **Крепление к потолку «ARMSTRONG»**Тканевые вертикальные жалюзи. Крепление к потолку ARMSTRONG | Крепление к потолку «ARMSTRONG» не требует сверления. Защелка кронштейна для потолков «ARMSTRONG» снабжена специальным элементом, позволяющим использовать для монтажа устройство самого потолка. |
| **3. Установка карниза вертикальных жалюзи**Закрепите карниз жалюзи в установленных защелках. Проверьте надежность крепления карниза.**4. Установка ламелей вертикальных жалюзи** |
| Тканевые вертикальные жалюзи. Установка ламелей | Вставьте держатели ламелей в клипсы бегунков. |

**Рекомендации по уходу**

1. Тканевые ламели вертикальных жалюзи изготовлены из ткани со специальной пылеотталкивающей пропиткой, которая облегчает, и в то же время определяет уход за вертикальными тканевыми жалюзи – тканевые ламели рекомендуется очищать сухой щеткой, возможна также сухая химчистка. Настоятельно не рекомендуется стирка и замачивание ламелей во избежание потери пылеотталкивающих свойств ткани.
2. Тканевые вертикальные жалюзи не рекомендуется применять для декора окна в помещениях с повышенным содержанием влаги (бассейн, сауна, баня и пр.).