|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| **Модели** | **Barrier-4000/5000/6000** |
| Длина стрелы | 4/5/6 м |
| Максимальное время открытия | 6 сек |
| Питающее напряжение | 220 В/50 Гц |
| Тип стрелы | жесткий |
| Интенсивность использования (при 20 °С) | 70% |
| Габаритные размеры (дхвхг) | 270х1015х140 мм |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Потребляемая мощность | 220 Вт |
| Термозащита | 120 °С |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +55 °С (от -60°С с термообогревателем) |
| Класс защиты | IP54 |
| Концевые выключатели | магнитные и встроенные упоры |